［資料6-2］

◎ 廃棄物を荷下ろしする際、梱包材が破損し、石綿等が飛散

しないよう手作業又はユニック車両で荷下ろし願います。

|  |  |
| --- | --- |
| いわてクリーンセンターFAX 0197-35-7776 | あて |

石綿含有廃棄物・廃石綿等　搬入予約票

①～⑤をご記入の上、ＦＡＸ等で送付願います

令和　　　年　　　月　　　日

**①**

|  |  |
| --- | --- |
| 廃棄物を排出する事業者名称（担当：　　　　　　　　） |  |
| 電話　　　-　　　- | FAX　　　-　　　- |
|  | 廃棄物を排出する現場名称 |  |
| 廃棄物を運搬する事業者名称（担当：　　　　　　　　） |  |
| 電話　　　-　　　- | FAX　　　-　　　- |

**②**

例

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 搬入月日 | 曜日 | 時間 | 台　数 | 容　量　　ｍ3 |
| 荷下ろし方法 | （袋の規格）袋数 |
| ６／13 | 月 | 10：00 | １手下ろし ・ ﾕﾆｯｸ車両 | 台 | 約　　１．５　ｍ3 |
|  | （ ﾌﾚｺﾝ・大・中・小 ）　25　袋 |
| ／ |  | ： |  | 台 | 約　　　　　　ｍ3 |
| 手下ろし ・ ﾕﾆｯｸ車両 | （ ﾌﾚｺﾝ・大・中・小 ）　　　袋 |

（フレコン）1,000L程度、（大）100L程度、（中）50L程度、（小）30L程度

**④**

**③**

|  |
| --- |
| ◎石綿含有廃棄物又は廃石綿等であることが判明した調査にレ点を付けてください。 |
| □ （1）書面　　※調査必須□ （2）現場　　※調査必須□ （3）分析　　（契約時に「検査成績書の提出済」の場合は検査成績書のご提出は不要です。）□ （4）みなし　（契約時に「みなしの処理申告済」の場合は検査成績書のご提出は不要です。）例)石綿含有の廃石膏ボード、アスベスト含有の塗料 |
| 石綿含有の製品種類について具体的にご記入願います →→ |  |

**⑤**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 廃棄物種類※いずれか1つにレ点願います。 | 耐水性材料による梱包状態 | ※飛散防止措　　置 | ※(厚0.15mm)耐水性材料で二重梱包 | 具体例 |
| 一重 | 二重 |
| 産業廃棄物（石綿含有廃棄物） | □ | 廃プラスチック類（アスベスト含有） |  | □ |  | 石綿含有仕上塗材 |
| □ | 汚泥（アスベスト含有） |  | □ |  |
| □ | ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず（アスベスト含有） | □ | □ | 石綿含有廃石膏ボード |
| □ | その他(　 　　　 　（アスベスト含有）) | □ | □ |  |
| 特別管理産業廃棄物（廃石綿等） | □ | 廃石綿等 |  | □固形化□薬剤□その他 | □ 済□ 未 | 石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等 |
| ※飛散防止措置後、耐水性材料（厚み0.15mm以上のビニール袋）で二重梱包していること |

○ 搬入希望日の２営業日前までにＦＡＸ等で連絡願います。　　　　　　　　　　　　（2023.10）

○ 石綿含有廃棄物・廃石綿等の廃棄物受入時間は、午前９時～１２時、午後１時～3時（センター

退出時間）です。（土日祝祭日、年末年始休み）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受入可否回答（担当　　　　　）（回答　　/ 　　） | □ | 御社の希望どおり搬入を受付いたします。（受入条件：袋破損不可） |
| □ | 誠に申し訳ございませんが、予約数量が多量となったため、受入れができません。　 /　 以降の日程で再度搬入希望されるようお願いします |

［資料6-2］

◎ 廃棄物を荷下ろしする際、梱包材が破損し、石綿等が飛散

しないよう手作業又はユニック車両で荷下ろし願います。

|  |  |
| --- | --- |
| いわてクリーンセンターFAX 0197-35-7776 | あて |

石綿含有廃棄物・廃石綿等　搬入予約票

**５　　　 ８　　　　 １**

①～⑤をご記入の上、ＦＡＸ等で送付願います

令和　　　年　　　月　　　日

**0197　 35 　7776**

**①**

|  |  |
| --- | --- |
| 廃棄物を排出する事業者名称**江刺　太郎**（担当：　　　　　　　　） | **記入例****株式会社いわて奥州太郎建設****0197　 35 　6700** |
| 電話　　　-　　　- | FAX　　　-　　　- |
|  | 廃棄物を排出する現場名称 | **□□□□解体工事** |
| 廃棄物を運搬する事業者名称（担当：　　　　　　　　） | **同上** |
| 電話　　　-　　　- | FAX　　　-　　　- |

**３**

**②**

例

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 搬入月日 | 曜日 | 時間 | 台　数 | 容　量　　ｍ3 |
| 荷下ろし方法 | （袋の規格）袋数 |
| ６／13 | 月 | 10：00 | １手下ろし ・ ﾕﾆｯｸ車両 | 台 | 約　　１．５　ｍ3 |
|  | （ ﾌﾚｺﾝ・大・中・小 ）　25　袋**２****１** |
| ／ |  | ：**８　　８　　　　火　　　　９　　００** | １ | 台 | 約　　　　　　ｍ3 |
| 手下ろし ・ ﾕﾆｯｸ車両 | （ ﾌﾚｺﾝ・大・中・小 ）　　　袋 |

（フレコン）1,000L程度、（大）100L程度、（中）50L程度、（小）30L程度

**石綿含有けい酸カルシウム板第１種**

**④**

**③**

|  |
| --- |
| ◎石綿含有廃棄物又は廃石綿等であることが判明した調査にレ点を付けてください。**レ** |
| □ （1）書面　　※調査必須□ （2）現場　　※調査必須□ （3）分析　　（契約時に「検査成績書の提出済」の場合は検査成績書のご提出は不要です。）□ （4）みなし　（契約時に「みなしの処理申告済」の場合は検査成績書のご提出は不要です。）例)石綿含有の廃石膏ボード、アスベスト含有の塗料 |
| 石綿含有の製品種類について具体的にご記入願います →→ |  |

**⑤**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 廃棄物種類※いずれか1つにレ点願います。 | 耐水性材料による梱包状態 | ※飛散防止措　　置 | ※(厚0.15mm)耐水性材料で二重梱包 | 具体例 |
| 一重 | 二重 |
| 産業廃棄物（石綿含有廃棄物） | □ | 廃プラスチック類（アスベスト含有） |  | □ |  | 石綿含有仕上塗材 |
| □ | 汚泥（アスベスト含有）**レ** | **レ** | □ |  |
| □ | ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず（アスベスト含有） | □ | □ | 石綿含有廃石膏ボード |
| □ | その他(　 　　　 　（アスベスト含有）) | □ | □ |  |
| 特別管理産業廃棄物（廃石綿等） | □ | 廃石綿等 |  | □固形化□薬剤□その他 | □ 済□ 未 | 石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等 |
| ※飛散防止措置後、耐水性材料（厚み0.15mm以上のビニール袋）で二重梱包していること |

○ 搬入希望日の２営業日前までにＦＡＸ等で連絡願います。　　　　　　　　　　　　（2023.10）

○ 石綿含有廃棄物・廃石綿等の廃棄物受入時間は、午前９時～１２時、午後１時～3時（センター

退出時間）です。（土日祝祭日、年末年始休み）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受入可否回答（担当　　　　　）（回答　　/ 　　） | □ | 御社の希望どおり搬入を受付いたします。（受入条件：袋破損不可） |
| □ | 誠に申し訳ございませんが、予約数量が多量となったため、受入れができません。　 /　 以降の日程で再度搬入希望されるようお願いします |